Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość zł** |
| **1** | **Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz-Dębieniec** |
| 1d. 1 | KNR AT-030202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2100x5 = 500 m2  | m2 | 500 |  |  |
| 2d. 1 | KNR 2-310108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – średnio 100 kg/m2 | t | 50 |  |  |
| 3d. 1 | KNR AT-030202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni beto-nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 500 |  |  |
| 4d. 1 | KNR 2-310310 - 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 500 |  |  |
| 5d. 1 | KNR 2-311402 - 05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10cm (100x1,75x2) | m2 | 150 |  |  |
| 6d. 1 | KNR 2-310103 - 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 150 |  |  |
| 7d. 1 | KNR 2-310114 - 05 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 150 |  |  |
| 8d. 1 | KNR 2-310101 – 05-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV, głębokość 30 cm | m2 | 5 |  |  |
| 9d. 1 | KNR 2-310106- 01+02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15cm grub. po zagęszczeniu - zjazdy | m2 | 5 |  |  |
| 10d. 1 | KNR 2-310114 - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 5 |  |  |
| 11d. 1 | KNR AT-030202- 01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej: zużycie emulsji 8 kg/m2 - zjazdy  | m2 | 5 |  |  |
| 12d. 1 | KNR 2-310310 – 05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicz-nych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy | m2 | 5 |  |  |
| **Razem dział: Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz-Dębieniec** |  |
| **2** | **Droga powiatowa nr 1622C Chełmno-Sztynwag** |
| 1d. 2 | KNR AT-030202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2(111x5=555 m2 ) | m2 | 555 |  |  |
| 2d. 2 | KNR 2-310108 - 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - średnio 100 kg/m2 | t | 55,5 |  |  |
| 3d. 2 | KNR AT-030202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni beto-nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 555 |  |  |
| 4d. 2 | KNR 2-310310 – 05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 555 |  |  |
| 5d. 2 | KNR 2-311402 - 05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10cm (111x0,75x2) | m2 | 166,5 |  |  |
| 6d. 2 | KNR 2-310103 - 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 166,5 |  |  |
| 7d. 2 | KNR 2-310114 - 05 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 166,5 |  |  |
| 8d. 2 | KNR 2-310101 – 05-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV, głębokość 30 cm | m2 | 28 |  |  |
| 9d. 2 | KNR 2-310106- 01+02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15cm grub. po zagęszczeniu - zjazdy | m2 | 28 |  |  |
| 10d. 2 | KNR 2-310114 - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 28 |  |  |
| 11d.2 | KNR AT-030202- 01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej: zużycie emulsji 8 kg/m2 - zjazdy  | m2 | 28 |  |  |
| 12d.2 | KNR 2-310310 – 05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicz-nych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy | m2 | 28 |  |  |
| **Razem dział: Droga powiatowa nr 1622C Chełmno-Sztynwag** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa netto** |  |
| **Podatek VAT (23%)** |  |
| **Ogółem wartość brutto** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Miejscowość i data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis wykonawcy