Grudziądz, dnia 23.04.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.9.2021

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej** **nr 1353C Białochowo-Szembruczek od km 0+000 do km 2+343,51”** – I etap

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W przedmiarze robót (załączony 22.04.2021r) dopisano warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mp, gr. (poz. 20 i 21), gr. 25cm pod krawężnikiem betonowym 12x25. Na załączonych przekrojach konstrukcyjnych grubość warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wynosi 15cm (przekrój km 0+710,00, Rm = 1,5MPa) oraz 25cm (przekrój km 0+062,05, Rm = 2,5MPa). Prosimy o informację czy należy wykonać ww. warstwę grubości 25cm o Rm = 2,5MPa pod krawężnikiem 12x25.

**Odpowiedź**: Należy wykonać warstwę 25 cm.

1. Na załączonych przekrojach konstrukcyjnych w konstrukcji pod krawężnikiem 15x30 brakuje warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Przedmiar robót sugeruje taką konstrukcję – poz. 23 i 24. Prosimy o informację czy należy wykonać ww. warstwę gr. 25cm o Rm = 2,5MPa pod krawężnikiem 15x30.

**Odpowiedź**: Należy wykreślić warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod krawężnikiem

1. Na załączonych przekrojach konstrukcyjnych brakuje krawężnika 15x22 (poz. 28 przedmiaru robót). Prosimy o informację czy należy ustawić krawężnik 15x22.

**Odpowiedź**: Należy ustawić krawężnik 15x22.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w konstrukcji pod krawężnikiem 15x22 należy uwzględnić podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa, gr. 25cm.

**Odpowiedź**: Tak, potwierdzamy.

1. Prosimy o wyliczenie ilości (m2) wskazanych w poz. 45 przedmiaru robót (*Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym na nawierzchni istniejącej - grubość warstwy po zagęszczeniu ok, 4 cm*). W przedmiarze robót podano 425m2. Z przekroju konstrukcyjnego wynika że w-wa podbudowy zasadniczej AC22P powinna być ułożona na całej szerokości jezdni (czyli 1627m2). Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**: Wartość została wyliczona w tabelach na warstwę profilową.

1. W przedmiarze robót brakuje pozycji dot. krawężnika 22x30. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy ustawić ww. krawężnik oraz o podanie ilości (mb).

**Odpowiedź**: Ma być krawężnik 15x22.

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**

(*podpis kierownika Zamawiającego*)