Grudziądz, dnia 10.08.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.15.2021

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej**.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z wykazem w SWZ pkt V. należy wykonać remonty na 13 odcinkach dróg powiatowych z podziałem na 3 części. W załączonym pliku zał. 10 Kosztorysy ofertowe są wykazane jeszcze dodatkowe odcinki: DP 1385C Rogóźno Zamek – Gruta od Km 5+180,00 do Km 6+207,00; DP 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno od Km 1+710,00 do Km 2+258, DP 1353C BIAŁOCHOWO – SZEMBRUCZEK – odc. 1,42 km, DP 1351C Zakurzewo- Mokre cz2 od Km 4+403 do km 5+103. Czy dodatkowe odcinki, nieujęte w wykazie SWZ należy doliczyć? Jeżeli tak to w jakich zadaniach?

**Odpowiedź**: Należy wykonać nakładki na 13 odcinkach dróg powiatowych. W plikach przedmiary oraz kosztorysy ofertowe pomyłkowo zawarte zostały dodatkowe odcinki, o których mowa wyżej, jednak nie stanowią one przedmiotu zamówienia. Poprawione dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. Zgodnie z wykazem SWZ. Pkt. V Zadanie nr 3 5. 1415C Zakrzewo-Szumiłowo-Fijewo długość odcinka wynosi 925 mb, natomiast wg kosztorysu 990 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź**: Długość odcinka wynosi 925 m. W kosztorysie błędnie podana jest długość odcinka 990 m .

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnych lokalizacji, konstrukcji i ilości w m2.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych:

* dla zadania nr 1 : na drodze nr 1355C Zarośle – Gubiny na pow. 500 m2 (warstwa wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego jak w zamówieniu podstawowym wraz ze ścinką i utwardzeniem poboczy)
* dla zadania nr 2: na drodze nr 1372C Szynwałd-Łasin na pow. 500 m2 (warstwa wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego jak w zamówieniu podstawowym wraz ze ścinką i utwardzeniem poboczy)
* dla zadania nr 3: na drodze nr 1391C Lisnowo-Partęczyny-Wielka Tymawa na pow. 500 m2 (jednowarstwowa nawierzchnia z SMA Jena16 wraz ze ścinką i utwardzeniem poboczy).

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**