Zał. nr 8 do SWZ

OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na **remont drogi powiatowej Nr 1359C Skurgwy – Rogóźno PKP metodą nakładki asfaltowej**.

Zamówieniem objęty jest odcinek o długości 1136 m w lokalizacji 0+000 – 1+136.

.

Droga przebiega przez teren gminy Rogóźno.

Droga jest zaliczona do klasy technicznej „Z”.

Do projektowania należy przyjąć parametry:

* liczba jezdni – 1
* liczba pasów ruchu – 2
* szerokość pasa ruchu – 2,75 m
* szerokość jezdni projektowana - 5,5 m (jezdnia istniejąca ma szerokość zmienną od 5,2 do 5,5 m)
* nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT
* kategoria ruchu KR2
* szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m
* nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe – bitumiczna (zjazdy o nawierzchni z kostki do przełożenia).

Dokumentację jak i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na 2 etapy:

* I etap w km 0+000 – 0+750
* II etap w km 0+750 – 1+236