Grudziądz, dnia 4.03.2022 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.2.2022

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Przebudowę** **z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C** **Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,5 do km 2+518,19**” – II etap

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pyt** Przedmiar branży sanitarnej zakłada wykonanie 2 szt. przepustów podzjazdowych, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje 3 szt. Prosimy o zmianę przedmiaru o odpowiednie ilości robót związanych z wykonaniem przepustów.

**Odpowiedź**: Zmieniono przedmiar.

1. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie poboczy wzdłuż zjazdów? Jeżeli tak, to czy roboty te ujęte są w przedmiarze robót.

**Odpowiedź**: Roboty zostały doliczone do przedmiaru.

1. Długość projektowanego przepustu podzjazdowego w km 1+335,5 to 5,7 m, natomiast szerokość zjazdu to 6,0 m. Zwracamy się z prośbą o ujęcie w przedmiarze odpowiednich długości wszystkich przepustów podzjazdowych uwzględniających szerokość zjazdów, ewentualne wykonanie poboczy zjazdów oraz głębokość rowu.

**Odpowiedź**: Zmieniono przedmiar

1. Wzdłuż przebudowywanej drogi zaprojektowano rowy przydrożne, natomiast przepusty zaprojektowano tylko pod trzema zjazdami. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pod pozostałymi zjazdami nie należy wykonywać przepustów.

**Odpowiedź**: Przepusty należy wykonać tylko pod 3 zjazdami.

1. Na przekroju normalnym oraz w przedmiarze brak stopniowania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Prosimy o zwiększenie ilości poszczególnych warstw konstrukcyjnych w przedmiarze.

**Odpowiedź**: Zwiększono ilość warstw konstrukcyjnych w przedmiarze.

1. W związku z ograniczoną możliwością zakupu georusztu trójosiowego czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania georusztu dwuosiowego o parametrach zgodnych z SST?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania takiego georusztu.

1. W dokumentacji oraz na przekrojach wykonania oporników i krawężników jest wykonanie mieszanki C50/30 grubość 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie czy ta warstwa została ujęta w kosztorysie jeżeli tak to w jakich pozycjach. Jeżeli nie to prosimy o dopisanie brakujących pozycji.

**Odpowiedź**: Doliczono brakujące pozycje.

1. Projekt zakłada wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej jak i z kostki betonowej. Czy w przedmiarze ujęto roboty związane z wykonaniem zjazdów z kostki betonowej?

**Odpowiedź**: Dopisano w przedmiarze brakujące roboty.

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie warunków udziału w postępowaniu (rozdział VII SWZ) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Co oznacza zapis, że funkcję kierownika budowy i kierownika robót może sprawować jedna osoba posiadająca uprawnienia zarówno do kierowania robotami w specjalności drogowej jak i w zakresie przepustów.

**Odpowiedź:**  Jeżeli Wykonawca dysponuje jedną osobą, która posiada uprawnienia zarówno do kierowania robotami drogowymi jak i w zakresie przepustów to może w wykazie osób podać tę jedną osobę. Będzie ona pełniła funkcję zarówno kierownika budowy jak i kierownika robót. Natomiast w przypadku gdy każde z uprawnień posiada inna osoba wówczas należy wpisać te dwie osoby.

1. Jaką grubość ma mieć warstwa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 w podbudowie zatoki autobusowej? Na przekroju oraz w przedmiarze grubość warstwy wynosi 35 cm w OT 20 cm?

**Odpowiedź**: Należy przyjąć grubość 35 cm.

1. W OT widnieje wzmianka o usunięciu drzew kolidujących z inwestycją. W przedmiarze brak informacji. Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zamówienia (zostały wycięte wcześniej).

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**

 (*podpis kierownika Zamawiającego*)