Grudziądz, dnia 5.04.2022 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.6.2022

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Remont drogi powiatowej nr 1413C** **Boguszewo-Czeczewo w km od 0+000 do km 2+830**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odcinek próbny o pow. 500 m2 (warstwa wiążąca 5 cm i ścieralna 4 cm) na drodze pow. nr 1414C Boguszewo-Kitnowo odległość około 2 km od placu budowy.

1. W pkt. 7.4 SST D-M-00.00.00 jest zapis „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.”. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie będzie wymagał realizacji w/w zapisu.

1. Według pkt. 6 Opisu technicznego należy wykonać pobocza o szerokości 0,75m, natomiast według przekroju konstrukcyjnego o szerokości 1m. Prosimy o informację jakiej szerokości pobocza należy wykonać.

**Odpowiedź**: Należy wykonać pobocza o szerokości 0,75 m.

1. Według pozycji 35 d.6 przedmiaru i przekroju konstrukcyjnego należy wykonać zjazdy z kostki betonowej koloru żółtego, natomiast według opisu technicznego (pkt. 6 ppkt. Zjazdy z kostki betonowej) z kostki koloru szarego. Prosimy o informację jakiego koloru kostkę należy wbudować na zjazdach.

**Odpowiedź**: Do budowy zjazdów należy użyć kostki koloru szarego.

1. Według opisu technicznego na poboczach i podbudowach zjazdów (z kostki betonowej i bitumicznych) należy wbudować kruszywo twarde. Natomiast według przedmiaru i przekrojów konstrukcyjnych na tych warstwach należy wbudować kruszywo łamane 0/31,5. Prosimy o informację jakie kruszywo należy wbudować na tych warstwach.

**Odpowiedź**: Należy zastosować kruszywo twarde.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze w pozycji 6 d.2 „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek – pobocza” nastąpiła omyłka pisarska i jednostką miary miał być „m3”.

**Odpowiedź**: W pozycji 6 d.2 przedmiaru jednostka miary jest właściwie określona czyli jest to m2.

1. SST dla warstwy wiążącej podaje kategorię ruchu KR 2 natomiast Opis Techniczny wskazuje KR 3. Prosimy o ujednolicenie kategorii ruchu dla warstwy wiążącej.

**Odpowiedź**: Kategoria ruchu dla warstwy wiążącej wynosi KR3.

1. W związku z obecnie panującą trudną sytuacją polityczną i gospodarczą w kraju i na świecie związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wpływającą na dostępność oraz stabilność terminów dostaw materiałów budowlanych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 6 miesięcy.

**Odpowiedź**: Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na okres **5 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**

 (*podpis kierownika Zamawiającego*)