Załącznik do formularza ofertowego

**Opis zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego:**

- współdziałanie z ciągnikiem o masie do 3600 kg i o mocy do 80 KM **tak/nie\***

 - montaż na tylnym TUZ kat. II **tak/nie**

 - dodatkowy stabilizator kosiarki z kpl. łączników i sworzni **tak/nie**

 - wałek przekaźnika w kpl. z kosiarką **tak/nie**

 - masa kosiarki ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- zasięg roboczy ramienia: ­\_\_\_\_\_\_\_\_ m

- rotor tnący: szerokość robocza \_\_\_\_\_\_ cm

- funkcja „pływająca” rotora **tak/nie**

- kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny **tak/nie**

- pojemność zbiornika oleju \_\_\_\_\_\_ litrów

- układ hydrauliczny wyposażona w własną chłodnicę oleju i pompę **tak/nie**

- niezależny napęd głównego układu hydraulicznego odpowiedzialny za pracę siłowników i rotoru - napęd od wałka WOM 540 obr/min **tak/nie**

- sterowanie z kabiny operatora **tak/nie**

- przewody hydrauliczne w osłonie **tak/nie**

- zmiana kierunku obrotu rotora **tak/nie**

- zabezpieczenie hydrauliczne ramienia przy uderzeniu w przeszkodę – amortyzator hydrauliczny **tak/nie**

- głowica kosząca wyposażona w \_\_\_\_\_\_ elementy tnące jednego rodzaju zamontowane na wale wirnikowym

- mocowane bijaków na śrubach \_\_\_\_\_\_ mm

- zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej w gumowy fartuch **tak/nie**

- dodatkowe 2 kpl. eksploatacyjne: bijaków, śrub mocujących, nakrętek, tulej (jeśli występują) **tak/nie**

\* - niepotrzebne skreślić

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**