Droga powiatowa nr 1351C Zakurzewo – Mokre w miejscowości Zakurzewo (dz. nr 306, obręb Zakurzewo) w km 3+785 ÷ 4+235

Droga klasy Z (zbiorcza)

- parametry techniczne drogi dla pieszych wykonać zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

- nawierzchnia z kostki brukowej,

- wjazdy do posesji z kostki brukowej,

- istniejące wjazdy z kostki brukowej do przebudowy,

- drogę dla pieszych wypuścić na skrzyżowaniach z drogami gminnymi utwardzonymi, a na drogach gminnych nieutwardzonych wykonać w zaniżeniu.

Dokumenty :

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (m.in. opis, plan zagospodarowanie terenu, przekroje poprzeczne, profile podłużny, szczegóły konstrukcyjne).
2. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.
3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień od gestorów sieci z lokalizowanych w pasie drogowym.
4. Uzyskanie uzgodnienia od zarządcy dróg gminnych.
5. Wykonanie projektów usunięcia kolizji.
6. Zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni i drogi dla pieszych wraz z kompletnym rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (jeżeli zajdzie konieczność wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej/pozwolenia wodnoprawnego).
7. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych.
8. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego.