Grudziądz, 24.01.2020 r.

ZP.271.3.2.2020

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo”**

**Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

1. Dla elementu 5 kosztorysu branży drogowej „Jezdnia bitumiczna istniejąca” – brak oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową przed ułożeniem podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Prosimy o dodanie brakującej pozycji do KO i przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uzupełniono kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

1. Zgodnie z przekrojem w km 3+195 należy ułożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm, zaś kosztorys ofertowy (pozycja 86-87d.9) mówi o grubości 20cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zweryfikowano kosztorys na grubość 15cm.

1. Prosimy o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego drenażu filtracyjnego.

Odpowiedź: Szczegóły pokazano na rysunku 3.2. Poprawiony rysunek w załączeniu.

1. W dziale 5:Jednia bitumiczna istniejąca brakuje poz. dot. skropienia kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m pod warstwą podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu AC22P o uziarnieniu 0/22mm, gr. ok. 4 cm.

Odpowiedź: Uzupełniono w kosztorysie.

Janusz Różański

Kierownik PZD