Grudziądz, dnia 16.08.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.15.2021

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej**.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy na drodze nr 1385C należy wykonać zjazdy bitumiczne w ilości 130m2. Plan sytuacyjny przedstawia tylko jeden zjazd o powierzchni ok. 27m2

**Odpowiedź**: Należy wycenić i wykonać zjazdy o powierzchni 130m2

1. Prosimy o wyjaśnienie czy na drodze nr 1355C należy wykonać zjazdy w ilości 30m2. Na planie sytuacyjnym nie ma wkreślonego żadnego zjazdu bitumicznego

**Odpowiedź:** Należy wycenić i wykonać zjazd w km 3+985 o powierzchni 30m2

1. W wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 10.08.2021 pyt. 3 Zamawiający wyjaśnia iż należy wykonać odcinki próbne. W związku z tym prosimy o podanie powierzchni (m²) poboczy wykonanych z kruszywa łamanego lub długości odcinków próbnych, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego wyliczenia ww. zakresu prac.

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje długość odcinków próbnych:

* dla zadania nr 1 (droga pow. nr 1355C Zarośle-Gubiny) – długość odcinka próbnego 140 m, szerokość poboczy 0,75 m
* dla zadania nr 2 (droga pow. nr 1372C Szynwałd-Łasin) – długość odcinka próbnego 90 m, szerokość poboczy 0,50 m
* dla zadania nr 1 (droga pow. nr 1391C Lisnowo -Partęczyny -Wielka Tymawa) – długość odcinka 100 m, szerokość poboczy 0,75 m

1. W zadaniu nr 2 droga powiatowa nr 1372C Szynwałd – Łasin, projekt budowlano – wykonawczy przewiduje umocnienie odcinka pobocza płytami ażurowymi. Czy zakres ten należy ująć w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu prac w m², oraz uzupełnienie kosztorysów o brakujące pozycje

**Odpowiedź:** Należy wycenić i wybudować umocnienie ażurami zgodnie z dokumentacją i zaktualizowanym przedmiarem

1. Zamawiający w SWZ rozdział V pkt 5. stwierdza, że „Wszystkie elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego…”. Prosimy o wyszczególnienie elementów które wg Zamawiającego są użyteczne.

**Odpowiedź:** Zapis ten nie będzie miał zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**