Grudziądz, dnia 15.09.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.19.2021

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek”**.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** Czy Zamawiający uzupełni zamówienie publiczne o załącznik graficzny z zaznaczonym początkiem, końcem, oraz wyłączonym fragmentem drogi powiatowej nr 1621C wzdłuż której, ma być zaprojektowana ścieżka pieszo-rowerowa?

**Odpowiedź**: Opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SWZ w związku z czym Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczenia załącznika graficznego.

**Pytane 2** Ile wariantów przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Należy opracować jeden wariant przebiegu ścieżki.

**Pytanie 3** W związku z koniecznością uzyskania warunków od dysponentów sieci, czy jeśli czas uzyskania tych warunków znacząco się wydłuży (więcej niż 7 dni), Zamawiający przedłuży o ten czas termin umowny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia w sytuacji przedłużania się procedury uzgadniania koncepcji z gestorami sieci.

**Pytanie 4** Czy przygotowanie mapy do celów projektowych będzie wymagało ustalenia granic działek, czy granice działek są już ustalone i należy tylko dokonać ich wznowienia?

**Odpowiedź**: Na tym etapie opracowywania koncepcji Zamawiający nie wymaga ustalenia granic działek, czynności te zostaną wykonane podczas opracowywania dokumentacji projektowej budowy ścieżki (wykonywanej na podstawie zatwierdzonej koncepcji).

**Pytanie 5** Czy w związku z np. przejściem ścieżki przez cieki wodne, należy zaprojektować konstrukcję kładek (branża mostowa)?

**Odpowiedź:** Tak, jeżeli będzie to konieczne,

**Pytanie 6** Czy należy zaprojektować oświetlenie, jeśli tak to na jakim fragmencie (branża elektryczna)?

**Odpowiedź**: Nie, oświetlenie zostanie zaprojektowane podczas wykonywania dokumentacji projektowej. budowy ścieżki.

**Pytanie 7** Czy należny zaprojektować kanalizację deszczową, jeśli tak to na jakim fragmencie (branża sanitarna)?

**Odpowiedź**: Tak, jeżeli będzie to konieczne należy zaprojektować odwodnienie.

**Pytanie 8** Ile odwiertów do głębokości min. 3 m należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**: Ilość odwiertów należy przyjąć zgodnie z Wytycznymi wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zalecana odległość między odwiertami to maksymalnie 250 m.

Rafał Zieliński

Kierownik PZD

 (*podpis kierownika Zamawiającego*)