Załącznik do formularza ofertowego

**Opis zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami zamawiającego**

1. Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do ruchu prawostronnego : tak/nie\*
2. Dopuszczalna masa całkowita \_\_\_\_\_\_ t
3. Norma emisji spalin Euro 6, emisja CO2 \_\_\_\_\_\_ g/km:
4. Pojemność skokowa silnika \_\_\_\_\_\_\_ cm3 , rodzaj silnika: DIESEL
5. Moc silnika – \_\_\_\_\_\_\_ KM
6. Manualna 6 – cio biegowa skrzynia biegów : tak/nie\*
7. Napęd na oś przednią: tak/nie\*
8. Kolor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Zabudowa skrzyniowa o wymiarach: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm o ładowności \_\_\_\_\_\_ kg z możliwością zamontowania plandeki oraz plandeka
10. Długość zewnętrzna nadwozia:\_\_\_\_\_\_\_\_ mm
11. Szerokość zewnętrzna nadwozia z lusterkami \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm
12. Rozstaw osi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm
13. Możliwość przewożenia siedmiu osób (razem z kierowcą): tak/nie\*
14. Siedzenie kierowcy z regulacją poziomą, na wysokość, kąta oparcia: tak/nie\*
15. Drzwi boczne prawe i lewe przeszklone: tak/nie\*
16. System ABS: tak/nie\*
17. System stabilizacji toru jazdy EPS : tak/nie\*
18. Hamulce tarczowe na wszystkich kołach: tak/nie\*
19. Poduszka powietrzna: tak/nie\*
20. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń: tak/nie\*
21. Napinacze pasów bezpieczeństwa: tak/nie\*
22. Wspomaganie kierownicy: tak/nie\*
23. Centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku
24. Szyby przednie sterowane elektrycznie: tak/nie\*
25. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
26. Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego: tak/nie\*
27. Wyposażony w światła do jazdy dziennej: tak/nie\*
28. Reflektory przeciwmgłowe przednie: tak/nie\*
29. Przednia szyba atermiczna: tak/nie\*
30. Min. dwa komplety oryginalnych kluczyków: tak/nie\*
31. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach: tak/nie\*
32. Klimatyzacja manualna: tak/nie\*
33. Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów: tak/nie\*
34. Radio CD MP3 (4 głośniki + antena), port USB: tak/nie\*
35. Pokrowce na siedzeniach: tak/nie\*
36. Komplet gumowych dywaników w kabinie pasażerskiej: tak/nie\*
37. Podłoga w części ładunkowej wykończona materiałem trudnościeralnym (blacha, tworzywa sztuczne) z uchwytami na ściankach wewnętrznych umożliwiającymi mocowanie do ścian narzędzi przy pomocy elastycznych linek: tak/nie\*
38. Koło zapasowe pełnowymiarowe + standardowy zestaw do wymiany kół: tak/nie\*
39. Komplet kół (felgi stalowe + opony 16”) z ogumieniem letnim i śnieżno-błotnym tzw. „zimówki”: tak/nie\*
40. Zamontowane nadkola kół przednich i tylnych: tak/nie\*
41. Zamontowane osłony przeciwbłotne kół przednich i tylnych: tak/nie\*
42. Dodatkowo wzmocnione zawieszenie tylne: tak/nie\*
43. Hak holowniczy tylny: tak/nie\*
44. Apteczka: tak/nie\*
45. Gaśnica: tak/nie\*
46. Trójkąt odblaskowy: tak/nie\*
47. Podręczny zestaw narzędzi: tak/nie\*
48. Instrukcja obsługi w języku polskim
49. Książka serwisowa: tak/nie\*
50. Książka gwarancyjna: tak/nie\*
51. Komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu
52. Gwarancja mechaniczna na \_\_\_\_ lata bez limitu kilometrów
53. Gwarancja na lakier na \_\_\_\_\_\_ lata
54. Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia \_\_\_\_\_\_ lat
55. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie miasta Grudziądza: tak/nie\*
56. Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1990). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami: tak/nie\*

\* - niepotrzebne skreślić